   1 "Creer Georeference"
   2 "Editeur de Georeference "
   3 "Editeur de Georeference : %S"
   4 "Ajouter un point d'appui"
   5 "Personnaliser l'editeur de Georeference"
   6 "Transformation"
   7 "Supprimer le point d'appui"
   8 "Information Qualite"
   9 "Table de points d'appui"
  10 "Creer une Georeference 3D"
100 "Nom de Georeference invalide"
101 "La Georeference existe deja"
102 "Taille de pixel trop petite"
103 "Lignes %li et Colonnes %li"
104 "Le minimum doit inferieur au maximum"
105 "Taille de pixel = %.3f m"
106 "Taille de pixel = %.3f m, %.3f m"
107 "Nombre de points insuffisant"
108 "Matrice singuliere"
109 "Erreur"
110 "Sigma = %6.3f pixels"
111 "Ajouter le point d'appui n°%i"
112 "Le decalage de Ligne et/ou Colonne doit etre inferieur au Facteur"
113 "Le Facteur doit superieur a 1"
114 "Taille de pixel = %S"
115 "Taille de pixel = %S, %S"
200 "Georeference non modifiable"
201 "Editeur de Georeference"
202 "La Couche de Reference a une autre georeference"
203 "Le MNT n'est pas valide"
204 "La base Photo est trop courte"
205 "PP transfere indetermines ou du mauvais côte"
206 "Point d'echelle 1 trop pres de la ligne de vol"
207 "Point d'echelle 2 trop pres de la ligne de vol"
400 "Transformation"
401 "Conforme"
402 "Affine"
403 "Second Ordre bilineaire"
404 "Plein Second Ordre"
405 "Troisieme Ordre"
406 "Projectif"
407 "Georeference liee"
408 "Premiere Ligne, Colonne : %li, %li"
409 "Premiere Coordonnee : (%.3lf, %.3lf)"
410 "Coordonnees opposees : (%.3lf, %.3lf)"
411 ", lie a %S" 
412 "Taille du pixel augmentee, facteur ="
413 "Taille du pixel diminuee, facteur ="
500 "Nom de Georeference"
501 "Coins de Georeference"
502 "Points d'appui de GeoReference"
503 "Affichage 3D de Georeference"
504 "Systeme de Coordonnees"
505 "Couche d'Arriere-plan"
506 "Lignes, Colonnes"
507 "MNT"
508 "Taille de pixel"
509 "Min X, Y"
510 "Max X, Y"
511 "Milieu des pixels de Coin"
512 "Transformation"
513 "Conforme"
514 "Affine"
515 "Second Ordre bilineaire"
516 "Plein Second Ordre"
517 "Troisieme Ordre"
518 "Projectif"
519 "Ligne, Colonne"
520 "X, Y"
521 "Couleur"
522 "Georeference OrthoPhoto"
523 "Description :"
524 "Couleur Active"
525 "Couleur Passive"
526 "Taille de Symbole"
527 "Numero de point d'appui"
528 "Georeference Directe Lineaire"
529 "Distance principale (mm)"
530 "Couleur de Points de Reperes"
531 "Z"
532 "a11= %lg, a12= %lg"
533 "a21= %lg, a22= %lg"
534 "b1= %lg, b2= %lg"
535 "Modifier la Georeference source"
536 "Modifier les Georeferences Liees"
537 "Augmenter"
538 "Diminuer"
539 "Facteur"
540 "Decalage Ligne, Colonne"
541 "Premiere Ligne, Colonne"
542 "Taille Ligne, Colonne"
543 "Taille des Pixels en Degres"
544 "Lat, Lon"
545 "Erreur moyenne"
546 "Forte Erreur"
547 "Georeference Projective parallele"
548 "Point principal (mm, mm)"
549 "Autoriser 8 Point fiduciaux"
600 "Supprimer les point d'appui selectionnes"
601 "Supprimer les points d'appui"